|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Houtlijm | Alleslijm | Montagelijm | PVC lijm |
|  |  |  |  |  |
| Voorbewerking | Schuren&klemmen (5n) | Schuren&klemmen (5n) | Schuren&klemmen (5n) | Schuren&klemmen (5n) |
| Breuk | Op Hout | Lijm | Hout | Hout |
| Verticaal getest | 10,7KG (N.K.) | 10,7KG (N.K.) | 10,7KG (N.K.) | 10,7KG (N.K.) |
| Horizontaal getest | 47N | 12,5N | 32,5N | 22,5N |
| Droogtijd | 48u | 48u | 48u | 48u |

Test 1

Test 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Houtlijm | Alleslijm | Montagelijm | PVC lijm |
| Voorbewerking | Niks | Niks | Niks | Niks |
| Breuk | - | Lijm | Lijm | Lijm |
| droogtijd | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min |
| Verticaal getest | 4,2KG | 0,2KG | 0,2KG | 4KG |

Niels Tielemans, Koen Bosmans, MTD1A4